# Colocação em funcionamento

- Observe a tensão da rede! A tensão da corrente elétrica deve coincidir com a indicada na placa de identificação da ferramenta elétrica.

##

Com o comutador do sentido de rotação (7) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado.

Rotação à direita: Para furar ou misturar, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a esquerda até o batente.

Rotação à esquerda: Para soltar ou misturar, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a direita até ao batente.

##

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (6).

Para bloquear o interruptor de ligar/desligar pressionado(6) aperte o botão trava (5).

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (6) ou, se estiver bloqueado com o botão trava (5), aperte brevemente o interruptor de ligar/desligar (6) e solte-o.

##

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (6) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (6) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.