# 搅拌操作提示

- 不可以把电动工具放在支架中使用。

- 避免搅拌物溅出。否则会使操作者滑倒并失去对电动工具的控制。

- 避免以低转速持续运行电动工具。否则电动工具的电机会过热。

要松开锁定按钮(5)，先短时按住开关按钮(6)，然后松开。这样可以防止电动工具无意中重新启动（受伤风险）。

根据搅拌物选择搅拌头。

对于低粘度的搅拌物（如乳胶漆、油漆、胶粘剂、灌浆料和水泥浆），使用带左螺旋的搅拌头。在带左螺旋的搅拌头中从上至下输送材料。将搅拌头向上推。这样低粘度搅拌物在混合时会极少溅出。

对于高粘度的搅拌物（如预拌石膏、混凝土、水泥、砂浆、灌浆料和环氧树脂），使用带右螺旋的搅拌头。在带右螺旋的搅拌头中从下至上输送材料。搅拌头伸入至混合物中。这样高粘度搅拌物得到最佳的混合。

操作时来回地移动电动工具。使用后清洁搅拌头。

- 将电动工具储存在安全的地方。确保不会翻倒。否则可能会损坏电动工具。