# Technische Daten

Bohrmaschine |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Sachnummer |  | 3 601 AB0 0..
Nennaufnahmeleistung | W | 850
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 630
Nenndrehmoment | Nm | 11
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43
max. Bohr-Ø
Stahl | mm | 16
Holz | mm | 40
Aluminium | mm | 16
Bohrfutterspannbereich | mm | 3–16
Rechts-/Linkslauf |  | ●
Maximaler Rührkorbdurchmesser | mm | 160
GewichtA) | kg | 3,0
Schutzklasse |  | / II

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.