# مشخصات فنی

دستگاه دریل برقی |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 AB0 0..‎
توان ورودی نامی | W | 850
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 630
گشتاور نامی | Nm | 11
قطر گلویی محور | mm | 43
حداکثر قطر سوراخ
فولاد | mm | 16
چوب | mm | 40
آلومینیوم | mm | 16
دامنه مهار سه نظام | mm | ‎3–16‎
راست گرد/چپ گرد |  | ●
حداکثر قطر مته همزن | mm | 160
وزنA) | kg | 3,0
کلاس ایمنی |  | / II

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.