# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | HammasvööpuuripadrunA)
(2) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(3) | Keermestatud ava lisakäepideme kinnitamiseks
(4) | Kandekäepide (isoleeritud haardepind)
(5) | Sisse-/väljalüliti fikseerimisnupp
(6) | Sisse-/väljalüliti
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(9) | Puuripadruni võtiA)
(10) | Hammasvööpuuripadruni fikseerimiskruvi

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.