# Upute za miješanje

- Električni alat ne koristite dok je odložen na stalku.

- Izbjegavajte prskanje smjese. Inače bi moglo doći do klizanja pri držanju i gubitka kontrole nad električnim alatom.

- Izbjegavajte neprekidni rad električnog alata s manjim brojem okretaja. U suprotnom bi se motor električnog alata mogao pregrijati.

Za otpuštanje tipke za blokadu (5) kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) i zatim ga otpustite. Time ćete spriječiti nehotično ponovno pokretanje električnog alata (opasnost od ozljeda).

Izbor košare za miješanje ovisi o smjesi.

Za smjesu manjeg viskoziteta, kao npr. disperzijska boja, lakovi, ljepila, mase za zalijevanje, cementne suspenzije, koristite košaru za miješanje s lijevom spiralom. U košari za miješanje s lijevom spiralom smjesa se miješa odozdo prema dolje. Košara za miješanje se potiskuje prema gore. Smjesa manjeg viskoziteta miješa se bez prskanja.

Za smjesu većeg viskoziteta, kao npr. gotova žbuka, beton, cement, estrih, kit, epoksidna smola, koristite košaru za miješanje s desnom spiralom. U košari za miješanje s desnom spiralom smjesa se miješa odozdo prema gore. Košara za miješanje se uranja u smjesu. Smjesa visokog viskoziteta će se optimalno promiješati.

Kod rada električni alat pomičite gore i dolje. Nakon uporabe očistite košaru za miješanje.

- Električni alat čuvajte na sigurnom mjestu. Pobrinite se da se ne prevrne. Električni alat bi se inače mogao oštetiti.