# Promena alata

- Prilikom menjanja alata nosite zaštitne rukavice. Stezna glava se može pri dužem radu jako zagrejati.

## Nazubljena stezna glava sa automatskom blokadom (videti sliku B)

Otvarajte nazubljenu steznu glavu (1) okretanjem, dok se ne otvori dovoljno da bi se alat mogao umetnuti.

Ubacite alat. Umetnite ključ za steznu glavu (9) u odgovarajuće otvore nazubljene stezne glave (1) i ravnomerno zategnite alat.