# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌แผ่นป้าย‌พิกัด‌เครื่อง

##

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (6) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะหรือการกวนผสม ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการคลายหรือการกวนผสม ให้ดันสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางขวาจนสุด

##

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) และกดค้างไว้

ล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (6) ที่กดค้างไว้โดยกดปุ่มล็อค (5)

ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (6) หรือในกรณีที่ถูกล็อคด้วยปุ่มล็อค (5) อยู่ ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (6) สั้นๆ และปล่อยนิ้ว

##

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (6)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น