# Promena stezne glave (videti sliku C)

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

##

Nazubljena stezna glava (1) je osigurana od nesmotrenog otpuštanja sa vretena bušilice pomoću sigurnosnog zavrtnja (10).

Potpuno otvorite nazubljenu steznu glavu (1) i odvrnite sigurnosni zavrtanj (10) u smeru kretanja kazaljke na satu. Obratite pažnju na to da sigurnosni zavrtanj ima levi navoj.

Ukoliko je sigurnosni zavrtanj (10) čvrsto zavrnut, na glavu zavrtnja postavite odvrtač i otpustite sigurnosni zavrtanj udarcem na ručku odvrtača.

##

Za demontiranje nazubljene stezne glave (1) postavite viljuškasti ključ (širina ključa 17) na navrtku pogonskog vratila.

Držite nazubljenu steznu glavu čvrsto sa jednom rukom i okrećite drugom viljuškasti ključ suprotno od kazaljke na satu, sve dok se stezna glava ne odvoji od konusa vretena bušilice.

##

- Konus vretena bušilice i otvor bez mora biti čist od masti i prljavštine.

Za montiranje nazubljene stezne glave (1) okrenite navrtku pogonskog vratila do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.

Nataknite nazubljenu steznu glavu bez sile na pogonsko vreteno sve dok čvrsto ne nalegne.

Radi obezbeđivanja sigurnijeg naleganja nazubljene stezne glave, gumenim čekićem lagano udarite na čeonu stranu nazubljene stezne glave (1),. Pritom pazite na to, da stezne čeljusti nazubljene stezne glave ne stoje napolju, da se ne bi oštetile.

##

Sigurnosni zavrtanj (10) zavrnite suprotno od kretanja kazaljke na satu u otvorenu nazubljenu steznu glavu. Upotrebite novi sigurnosni zavrtanj, pošto je na njegov navoj naneta lepljiva masa za sigurnost, koja u slučaju višestruke upotrebe gubi svoje dejstvo.