# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

S preklopnim stikalom smeri vrtenja (7) lahko spremenite smer vrtenja električnega orodja. Pri pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (6) spreminjanje smeri vrtenja ni možno.

Vrtenje v desno: za vrtanje ali mešanje potisnite stikalo za izbiro smeri vrtenja (7) levo do prislona.

Vrtenje v levo: za odvijanje ali mešanje potisnite stikalo za izbiro smeri vrtenja (7) v desno do prislona.

##

Za zagon električnega orodja pritisnite na stikalo za vklop/izklop (6) in ga držite pritisnjenega.

Za blokiranje pritisnjenega stikala za vklop in izklop (6) pritisnite zaporno tipko (5).

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (6) oz., če je blokirano z zaporno tipko (5) , na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (6) in ga nato izpustite.

##

Število vrtljajev vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako globoko pritisnete stikalo za vklop/izklop (6).

Rahel pritisk na stikalo za vklop/izklop (6) povzroči nizko število vrtljajev. Z vse močnejšim pritiskanjem stikala se število vrtljajev povečuje.