# 噪音／振動相關資訊

噪音強度是依照 EN 62841-2-1 之規定而測得的數值。

電動工具的噪音量評等為 A 級，其標準值為：音壓強度 88 dB(A)；聲功率級 96 dB(A)。不確定係數 K = 5 dB。

請佩載耳罩！

依照 EN 62841-2-1 之規定而測得的振動總量 ah（三個方向的向量總和）以及不確定性係數 K：
對金屬鑽孔：：ah<<2,5 m/s2、K = 1,5 m/s2

本說明書中所載述的振動值和噪音強度皆是按照標準測量程序測得，可與其他電動工具的規格直接進行比較。這些數值亦適合用於初步評估振動強度與噪音強度。

列示的振動值和噪音強度僅代表電動工具的主要用途。電動工具若是用於其他用途、使用非指定嵌件工具、或維護不當，皆可能造成振動值和噪音強度有所偏差， 而使整個工作期間的振動強度和噪音強度顯著提高。

為能正確估算振動強度與噪音強度，您應將工具關機或空轉的時間一併納入考量。這麼做可使整個工作期間的振動強度和噪音強度降低。

另外請您制定一套安全措施，以免振動對操作者產生不良影響，例如：維護電動工具與嵌件工具、確保雙手保暖、適當地編排工作步驟。