# اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

میزان شدت صدا، معادل EN 62841-2-1 محاسبه می شود.

سطح صوتی کلاس A این ابزار برقی معمولاً معادل است با: سطح فشار صوتی 88‎ dB(A)‎؛ سطح قدرت صوتی 96‎ dB(A)‎. ضریب خطای K=‏5‎ dB.

از گوشی ایمنی استفاده کنید!

میزان کل ارتعاشات ah (جمع کل بردارهای سه جهت) و ضریب خطای K طبق استاندارد EN 62841-2-1 محاسبه می شود:
سوراخ کاری در فلز: ah‏ <2,5‎ m/s2‏، K = ‏1,5‎ m/s2

سطح ارتعاش و سطح صدای قید شده در این دستورالعمل با یک روش اندازه گیری استاندارد مطابقت دارد و از آن می‌توان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر استفاده نمود. همچنین برای برآورد موقتی فشار ناشی از ارتعاش و صدا نیز مناسب است.

سطح ارتعاش و مقدار صدای قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح صدا و ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از صدا و ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد.

جهت برآورد دقیق فشار ناشی از صدا و ارتعاش، باید زمانهائی را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است ولیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از صدا و ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات ایمنی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرید، بعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و سازمان دهی مراحل کاری.