# Datos técnicos

## Europa

Taladradora |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Número de artículo |  | 3 601 AB0 0..
Potencia absorbida nominal | W | 850
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 630
Par de giro nominal | Nm | 11
Diámetro del cuello del husillo | mm | 43
Ø máx. de perforación
Acero | mm | 16
Madera | mm | 40
Aluminio | mm | 16
Capacidad del portabrocas | mm | 3–16
Giro a derecha/izquierda |  | ●
Máximo diámetro de cesta agitadora | mm | 160
PesoA) | kg | 3,0
Clase de protección |  | / II

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## América Latina

Taladradora |  | GBM 1600 RE | GBM 1600 RE | GBM 1600 RE
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | 3 601 AB0 0D0 | 3 601 AB0 0E0 | 3 601 AB0 0G0
Tensión nominal | V | 127 | 220 | 127
Potencia absorbida ‌nominal | W | 850 | 850 | 850
Número de revoluciones de ralentí | min-1 | 630 | 630 | 630
Par de giro nominal | Nm | 11 | 11 | 11
Diámetro del cuello del husillo | mm | 43 | 43 | 43
Ø máx. de perforación
Acero | mm | 850 | 850 | 850
Madera | mm | 630 | 630 | 630
Aluminio | mm | 11 | 11 | 11
Capacidad del ‌portabrocas | mm | 43 | 43 | 43
Giro a derechas/izquierdas |  | ● | ● | ●
Máximo diámetro de cesta agitadora | mm | 160 | 160 | 160
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,0 | 3,0 | 3,0
Clase de protección |  | / II | / II | / II

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.