# 攪拌作業注意事項

- 不可以把電動工具安裝在立架上操作。

- 避免攪拌混合物四處噴濺。否則您可能因滑倒，而無法再控制電動工具。

- 請避免本電動工具長時間低速運轉。否則電動工具的馬達可能會過熱。

若欲解開鎖止按鍵 (5)，請按一下起停開關 (6) 後隨即放開。此項設計是為了防止電動工具意外重新起動（人員有受傷之虞）。

攪拌槳的選用取決於攪拌混合物種類。

低黏度的攪拌混合物（例如乳膠漆、表面塗料、黏著劑、灌漿料、水泥漿），請使用左螺旋攪拌槳。左螺旋攪拌槳內的攪拌料會由上往下帶。攪拌槳被往上推。本電動工具加工低黏度攪拌混合物時少有噴濺情形。

高黏度的攪拌混合物（例如飾面石膏、混凝土、水泥、樓板舖面、填縫泥、環氧樹酯），請使用右螺旋攪拌槳。右螺旋攪拌槳內的攪拌料會由下往上帶。攪拌槳應深入混合料中才能正確發揮功能。本電動工具加工高黏度攪拌混合物時，可達到充份混合效果。

作業時，請將電動工具上下來回移動。使用後請清洗攪拌槳。

- 請將本電動工具存放在安全的地方。請注意，該工具不可傾倒。否則可能造成電動工具損壞。