# 제품 사양

일반 드릴 |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
제품 번호 |  | 3 601 AB0 0..
소비 전력 | W | 850
무부하 속도 | min-1 | 630
정격 토크 | Nm | 11
스핀들 칼라 직경 | mm | 43
최대 드릴 직경
철재 | mm | 16
목재 | mm | 40
알루미늄 | mm | 16
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 3–16
우회전/좌회전 |  | ●
교반기 최대 직경 | mm | 160
중량A) | kg | 3.0
보호 등급 |  | / II

A)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.