# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

Prepínačom smeru otáčania (7) môžete meniť smer otáčania elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač (6).

Pravobežný chod: Na vŕtanie alebo miešanie stlačte prepínač smeru otáčania (7) doľava až na doraz.

Ľavobežný chod: Na povoľovanie alebo miešanie stlačte prepínač smeru otáčania (7) doprava až na doraz.

##

Na zapnutie elektrického náradia stlačte vypínač (6) a držte ho stlačený.

Na zaistenie stlačeného vypínača (6) zatlačte zaisťovacie tlačidlo (5).

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (6), príp. keď je zaisťovacím tlačidlom (5) zaaretovaný, stlačte krátko vypínač (6) a potom ho uvoľnite.

##

Otáčky zapnutého elektrického náradia môžete plynulo regulovať tým, do akej miery stláčate vypínač (6).

Mierny tlak na vypínač (6) vyvolá nízke otáčky. Pri zvýšení tlaku sa otáčky zvýšia.