# Dane techniczne

Wiertarka |  | GBM 1600 RE
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | 3 601 AB0 0..
Moc nominalna | W | 850
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 630
Nominalny moment obrotowy | Nm | 11
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 43
Maks. Ø wiercenia
stal | mm | 16
drewno | mm | 40
aluminium | mm | 16
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | mm | 3–16
Obroty w prawo/lewo |  | ●
Maksymalna średnica mieszadła | mm | 160
WagaA) | kg | 3,0
Klasa ochrony |  | / II

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.