# Petunjuk kerja dalam mengaduk

- Jangan gunakan perkakas listrik dalam posisi berdiri.

- Hindari mencipratkan adukan. Jika tidak, Anda dapat tergelincir dan kehilangan kendali atas perkakas listrik.

- Hindari pengoperasian perkakas listrik terus menerus pada kecepatan rendah. Jika tidak, mesin perkakas listrik dapat mengalami panas berlebih.

Untuk melepaskan tombol pengunci (5), tekan singkat tombol on/off (6) lalu lepaskan. Hal ini akan mencegah perkakas listrik melakukan restart tidak disengaja (menimbulkan risiko cedera).

Pilihan pedal mixing bergantung pada adukannya.

Untuk adukan dengan viskositas rendah (encer) seperti cat dispersi, pernis, bahan perekat, senyawa untuk mengecor, adukan semen, gunakan pedal mixing dengan spiral kiri. Material akan didorong dari atas ke bawah menggunakan pedal mixing dengan spiral kiri. Pedal mixing didorong ke atas. Adukan dengan viskositas rendah (encer) dicampur.

Untuk adukan dengan viskositas tinggi seperti plester campuran, beton, semen, cement screed, senyawa grouting (dempul), resin epoksi, gunakan pedal mixing dengan spiral kanan. Material didorong dari bawah ke atas menggunakan pedal mixing dengan spiral kanan. Pedal mixing terbiasa bekerja dan masuk ke dalam adukan. Adukan dengan velositas tinggi akan dicampur secara optimal.

Gerakkan perkakas listrik ke atas dan ke bawah selama bekerja. Bersihkan pedal mixing setelah digunakan.

- Simpan perkakas listrik di tempat yang aman. Pastikan posisi perkakas listrik aman sehingga tidak dapat jatuh. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.