# Заміна свердлильного патрона (див. мал. C)

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

##

Зубчастий свердлильний патрон (1) захищений від ненавмисного відкручування зі свердлильного шпинделя фіксувальним гвинтом (10).

Повністю відкрийте зубчастий свердлильний патрон (1) і викрутіть фіксувальний гвинт (10) за стрілкою годинника. Зважайте на те, що фіксувальний гвинт має ліву різь.

Якщо фіксувальний гвинт (10) сидить міцно, встановіть викрутку на головку гвинта і послабте фіксувальний гвинт, вдаривши по ручці викрутки.

##

Щоб демонтувати зубчастий свердлильний патрон (1), візьміться гайковим ключем (розмір 17) за гайку на приводному шпинделі.

Міцно тримайте одною рукою зубчастий свердлильний патрон, а іншою рукою повертайте гайковий ключ проти стрілки годинника, поки свердлильний патрон не відкрутиться з конуса свердлильного шпинделя.

##

- Слідкуйте за тим, щоб на конусі свердлильного шпинделя і в отворі свердлильного патрона не було мастила і бруду.

Щоб монтувати зубчастий свердлильний патрон (1), поверніть гайку на приводному шпинделі до упору за стрілкою годинника.

Міцно, але не застосовуючи силу, надіньте зубчастий свердлильний патрон на приводний шпиндель.

Злегка постукайте гумовим молотком по торцевому боку зубчастого свердлильного патрона (1), щоб забезпечити міцну посадку патрона. Слідкуйте за тим, щоб затискні кулачки зубчастого свердлильного патрона не виступали, інакше Ви можете пошкодити їх.

##

Закрутіть фіксувальний гвинт (10) проти стрілки годинника у відкритий зубчастий свердлильний патрон. Завжди використовуйте лише новий фіксувальний гвинт, оскільки його різьба покрита клеєм, який втрачає свою дію при багаторазовому використанні.