# Înlocuirea mandrinei (consultă imaginea C)

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

##

Mandrina cu coroană dinţată (1) este asigurată împotriva desprinderii involuntare din arborele port‌burghiu prin intermediul unui şurub de siguranţă (10).

Deschide complet mandrina cu coroană dinţată (1) şi extrage şurubul de siguranţă (10) răsucindu-l în sens orar. Asigură-te că şurubul de siguranţă are un filet spre stânga.

Dacă şurubul de siguranţă (10) este blocat, aşază o şurubelniţă pe capul şurubului şi desfă şurubul de siguranţă printr-o lovire a mânerului şurubelniţei.

##

Pentru demontarea mandrinei cu coroană dinţată (1) aşază o cheie fixă (cu deschiderea de 17) pe piuliţa axului de antrenare.

Fixează bine mandrina cu coroană dinţată ţinând-o cu o mână, iar cu cealaltă mână roteşte în sens antiorar cheia fixă până când mandrina se desprinde de pe conul arborelui portburghiu.

##

- Evită pătrunderea murdăriei şi a unsorii în conul arborelui portburghiu şi în gaura mandrinei.

Pentru montarea mandrinei cu coroană dinţată (1), răsuceşte în sens orar piuliţa pe axul de antrenare, până la opritor.

Trage mandrina cu coroană dinţată, fără a o forţa, pe axul de antrenare până când se fixează.

Loveşte uşor cu ajutorul unui ciocan din cauciuc latura frontală a mandrinei cu coroană dinţată (1) pentru a asigura fixarea în siguranţă a acesteia. Ai grijă ca fălcile de prindere ale mandrinei să nu fie ieşite în afară, pentru a nu le deteriora.

##

Răsuceşte şurubul de siguranţă (10) în sens antiorar în mandrina cu coroană dinţată deschisă. Foloseşte întotdeauna un şurub de siguranţă nou, pe al cărui filet este aplicat un adeziv de blocare, care îşi pierde efectul după o utilizare multiplă.