# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

Med retningsomskifteren (7) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (6) er dette imidlertid ikke muligt.

Højreløb: Til boring og omrøring skal du trykke retningsomskifteren (7) mod venstre til anslag.

Venstreløb: Til løsning og omrøring skal du trykke retningsomskifteren (7) mod højre til anslag.

##

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (6) og hold den nede.

Den indtrykkede tænd/sluk-kontakt (6) låses ved at der trykkes på låseknappen (5).

For at slukke elværktøjet skal du slippe tænd/sluk-kontakten (6) eller, hvis den er låst med låseknappen (5), trykke kort på tænd/sluk-kontakten (6) og slippe den igen.

##

Du kan regulere omdrejningstallet på det tændte el-værktøj trinløst afhængigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontakten (6) ind.

Let tryk på start-stop‑kontakten (6) fører til et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.