# Datos técnicos

## Europa

Taladradora magnética | GBM 50-2
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 1200
Número de revoluciones en vacío
1.a velocidad | min−1 | 50−250
2.a velocidad | min−1 | 100−510
Tipo de láser | nm | 635
| mW | < 1
Clase de láser |  | 2
C6 |  | 1
Divergencia de línea láser | mrad (ángulo completo) | 0,5
Máx. diámetro de taladrado
Corona perforadora | mm | 50
Broca helicoidal | mm | 23
Macho de roscar |  | M16
Portaherramientas |  | MK2 − DIN 228
Fuerza magnética de sujeción | kN | 14
Máx. carrera de perforación | mm | 165
Medidas de placa base magnética (ancho x profundidad x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5
PesoA) | kg | 14,7
Clase de protección |  | /I

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## América Latina

Taladradora magnética | GBM 50-2 | GBM 50-2
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 AB4 0E0‎ ‎3 601 AB4 0H0‎ ‎3 601 AB4 0N0‎ | ‎3 601 AB4 0G0‎
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200
Tensión nominal | V | 220 | 127
Número de revoluciones en vacío
1.a velocidad | min−1 | 50−250 | 50−250
2.a velocidad | min−1 | 100−510 | 100−510
Tipo de láser | nm | 635 | 635
| mW | < 1 | < 1
Clase de láser |  | 2 | 2
C6 |  | 1 | 1
Divergencia de línea láser | mrad (ángulo completo) | 0,5 | 0,5
Máx. diámetro de taladrado
Corona perforadora | mm | 50 | 50
Broca helicoidal | mm | 23 | 23
Macho de roscar |  | M16 | M16
Portaherramientas |  | MK2 − DIN 228 | MK2 − DIN 228
Fuerza magnética de sujeción | kN | 14 | 14
Máx. carrera de perforación | mm | 165 | 165
Medidas de placa base magnética (ancho x profundidad x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5 | 200 x 98 x 38,5
PesoA) | kg | 14,7 | 14,7
Clase de protección |  | /I | /I

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.