# Dzesēšanas līdzekļa sistēmas montāža un uzpildīšana (attēls B)

- Dzesēšanas līdzekļa sistēmu drīkst lietot vienīgi, veicot urbšanu ar kroņurbi.

- Dzesēšanas līdzekļa sistēmu nedrīkst lietot, veicot urbšanu uz stateniskām vai slīpām virsmām, kā arī virs galvas.

Dzesēšanas līdzekļa tvertnes (35) tilpumu var izmainīt robežās no 500 ml līdz 750 ml, izvelkot un iespiežot tvertni.

- Iebīdiet dzesēšanas līdzekļa tvertni (35) turētājā (36).
- No augšas iebīdiet turētāju ar dzesēšanas līdzekļa tvertni sliedē (17).
- Savienojiet dzesēšanas līdzekļa ventiļa (38) pievienošanas īscauruli ar dzesēšanas līdzekļa šļūteni (37).

Pirms urbšanas piepildiet dzesēšanas līdzekļa tvertni (35) ar dzesēšanas līdzekli.

- Atveriet dzesēšanas līdzekļa ventili (39).
- Noskrūvējiet dzesēšanas līdzekļa tvertnes skrūvējamo vāciņu (40) un iepildiet dzesēšanas līdzekļa tvertnē (35)dzesēšanas līdzekli.
- No jauna uzskrūvējiet skrūvējamo vāciņu (40) uz dzesēšanas līdzekļa tvertnes.
- Pavelciet dzesēšanas līdzekļa tvertnes iespiežamo-izvelakmo aiztaisāmo (41) uz augšu.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas atveriet dzesēšanas līdzekļa ventili (39) līdz galam.