# Технички податоци

Магнетна дупчалка | GBM 50-2
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Номинална јачина | W | 1200
Број на вртежи во празен од
1. брзина | min−1 | 50–250
2. брзина | min−1 | 100–510
Тип на ласер | nm | 635
| mW | < 1
Класа на ласер |  | 2
C6 |  | 1
Отстапување на ласерската линија | mrad (целосен агол) | 0,5
Макс. дијаметар на дупката
Крунеста бургија | mm | 50
Спирално сврдло | mm | 23
Навојна бургија |  | M16
Прифат на алатот |  | MK 2 – DIN 228
Сила на привлекување на магнетот | kN | 14
макс. распон при дупчење | mm | 165
Димензии на магнетната основна плоча (ширина x длабочина x висина) | mm | 200 x 98 x 38,5
ТежинаA) | kg | 14,7
Класа на заштита |  | /I

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.