# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

- Polohujte a zaistite elektrické náradie.
- Na zapnutie elektrického náradia zatlačte vypínač motora (9) do polohy „I“.

Upozornenie: elektrické náradie je možné zapnúť iba vtedy, keď bol predtým zapnutý magnet.

##

- Na vypnutie elektrického náradia zatlačte vypínač motora (9) do polohy 0.
- Počkajte, kým sa elektrické náradie úplne zastaví.
- Vypínač magnetu (20) zatlačte nadol na vypnutie magnetu.

##

Ochrana pred opätovným spustením zabraňuje nekontrolovanému spusteniu elektrického náradia po prerušení dodávky elektrického prúdu.

- Na opätovné uvedenie do prevádzky zatlačte vypínač motora (9) do polohy „I“.

Upozornenie: keď je obnovené elektrické napájanie, stlačte tlačidlo RESET na frekvenčnom meniči (15). Magnet sa automaticky zapne, hneď ako indikácia(16) na prúdovom chrániči (15) svieti na červeno.

##

Elektrické náradie je vybavené ochranou proti preťaženiu. Pri správnom používaní nemôže dôjsť k preťaženiu elektrického náradia. Pri príliš silnom zaťažení sa vypne elektronika elektrického náradia. Magnet ostane naďalej aktívny.

- Aby sa potom elektrické náradie opäť uviedlo do prevádzky, zatlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia motora (9) do polohy „I“.

Skôr ako budete s elektrickým náradím pokračovať v práci, vykonajte nasledujúce kroky:

- Odstráňte eventuálne prítomné blokovania. Keď je vkladací nástroj zaseknutý, nesmie sa použiť funkcia ľavobežný chod.
- Elektrické náradie nechajte bežať naprázdno cca 1 minútu, potom je elektrické náradie opäť pripravené na prevádzku.

### Indikácia preťaženia

Indikácia preťaženia (6) signalizuje preťaženie pri zapnutom elektrickom náradí.

Indikácia preťaženia (6) | preťaženie
--- | ---
Trvalé svetlo zelené | bez preťaženia
Trvalé svetlo žlté | ťažké pracovné zaťaženie znížte rýchlosť posuvu
Blikajúce svetlo červené | veľmi ťažké pracovné zaťaženie znížte rýchlosť posuvu alebo vypnite motor, v opačnom prípade sa aktivuje ochrana proti preťaženiu