# Arbeitsvorbereitung

##

- Betätigen Sie den Drehrichtungsumschalter (8) nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

- Rechtslauf: Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter (8) nach oben in Position "R".
- Linkslauf: Drücken Sie den Drehrichtungsumschalter (8) nach unten in Position "L".
  HInweis: Linkslauf darf nicht zum Bohren verwendet werden.

##

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs die Funktion des Fehlerstromschutzschalters!

- Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter Magnet (20) in Position "0" befindet.
- Stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie die Taste RESET am Fehlerstromschutzschalter (15), bis die Anzeige (16) rot leuchtet.
- Drücken Sie die Taste TEST am Fehlerstromschutzschalter (15), bis die Anzeige (16) erlischt. Wenn die Anzeige (16) nicht erlischt, ist der Fehlerstromschutzschalter defekt und muss repariert werden. Arbeiten Sie keinesfalls mit dem Elektrowerkzeug!
- Nach dem Erlöschen der Anzeige (16) drücken Sie erneut die Taste RESET.
- Wenn die Anzeige (16) rot leuchtet, positionieren Sie das Werkzeug siehe Elektrowerkzeug richtig positionieren.

- ACHTUNG! Nach jedem Trennen des Elektrowerkzeugs von der Stromquelle müssen Sie diesen Test erneut durchführen, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.

Hinweis: Der Fehlerstromschutzschalter schützt gegen elektrischen Schlag ab 10 mA.

##

Ein Laserkreuz zeigt Ihnen die exakte Bohrstelle an.

- Schalten Sie die Lasereinheit mit dem Ein-/Ausschalter (7) ein.
- Positionieren Sie das Elektrowerkzeug auf dem Werkstück und richten Sie es mit dem Laserkreuz an der Markierung des Werkstücks aus.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Magnet (20) nach oben und prüfen Sie, ob das Elektrowerkzeug auf der Werkstückoberfläche haftet.
- Sichern Sie das Elektrowerkzeug gegebenenfalls mit dem Sicherheitsband (44).

##

- Sichern Sie bei allen Arbeiten in schräger oder senkrechter Lage oder über Kopf das Elektrowerkzeug mit dem mitgelieferten Sicherheitsband gegen Herabfallen.

- Prüfen Sie das Sicherheitsband vor Verwendung auf einwandfreie Funktion. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Sicherheitsband, sondern tauschen Sie es sofort aus.

- Befestigen Sie das Sicherheitsband (44) möglichst spielfrei am Elektrowerkzeug.
- Schieben Sie das Sicherheitsband durch die Aufnahme (11) und legen Sie es um das Werkstück.
- Ziehen Sie das Sicherheitsband mit Hilfe der Ratsche (42) fest.
- Zum Lösen des Sicherheitsbandes drücken Sie die Sperrklinke (43) an der Ratsche und ziehen das Sicherheitsband heraus.
- Bringen Sie das Sicherheitsband so an, dass sich das Elektrowerkzeug beim Abrutschen von Ihnen weg bewegt.

##

Mit der Skala (45) auf der Kurbelnabe (5) kann die gewünschte Bohrtiefe festgelegt werden.
Die Bohrtiefe kann anhand der Striche auf der Skala eingestellt werden. Zwischen den kleinen Strichen liegt 1 mm, zwischen den großen Strichen liegen 10 mm.