# Sostituzione dell’utensile accessorio (vedere fig. A)

- Ruotare l’unità di azionamento completamente verso l’alto, mediante la manovella (4).
- Accertarsi che gli utensili accessori siano privi di grasso.

##

- Introdurre il pin di espulsione (26) nella corona a forare (27) (per le corone a forare TCT e HSS occorrono pin di espulsione con diametri diversi).
- Innestare la corona a forare, assieme al pin di espulsione, nell’adattatore per corona a forare (22) e serrare saldamente le viti con la chiave a brugola (6 mm) (25).
  Utilizzare preferibilmente una corona a forare con codolo Weldon.
- Introdurre l’adattatore per corona a forare nell’attacco utensile (12).
- Collegare il tubo flessibile del refrigerante (37) al bocchettone di raccordo sull’adattatore per corona a forare.

##

Utensili con cono Morse MK2:

- Introdurre l’utensile direttamente nel relativo attacco (12).

Utensili con cono Morse MK1:

- Introdurre l’utensile nella bussola riduttrice (MK2/MK1) (30).
- Introdurre la bussola riduttrice, con l’utensile introdotto, nell’attacco utensile (12).

Utensili a codolo cilindrico:

- Avvitare il mandrino a cremagliera (32) sulla spina conica (33) ed introdurre l’utensile.
- Introdurre la spina conica, con il mandrino a cremagliera avvitato, nell’attacco utensile (12).

- Accertarsi che l’utensile sia innestato saldamente in posizione.

- Non esercitare forza nell’introdurre il cono Morse o la spina conica. In caso contrario, l’attacco utensile e l’utensile accessorio introdotto potrebbero subire danni.

##

Utilizzare l’adattatore per punta di maschiatura (23) idoneo alla maschiatura.

- Introdurre la punta di maschiatura (24) nell’adattatore (23).
- Introdurre l’adattatore (23), con la punta di maschiatura (24) introdotta, nell’adattatore per corona a forare (22) ed avvitare saldamente quest’ultimo con la chiave a brugola (6 mm) (25).
- Inserire l’adattatore per corona a forare (22) nell’attacco utensile (12).

##

- Introdurre il cuneo di espulsione MK2 (34) nell’apertura (13), in modo che lo spigolo obliquo sia rivolto in basso.
  Se il cuneo di espulsione (34) non si può innestare nell’alberino di azionamento, ruotare leggermente l’utensile accessorio.
- Utilizzando un martello, spingere il cuneo di espulsione (34) verso l’utensile e scollegare l’utensile accessorio dall’attacco utensile.