# Pracovní pokyny

##

- Magnetická přídržná síla elektronářadí podstatně závisí na tloušťce obrobku. Nejvyšší magnetické přídržné síly je dosaženo u měkké oceli s tloušťkou minimálně 20 mm.

Upozornění: Při vrtání do oceli o menší tloušťce se musí pod magnetickou základní desku položit přídavná ocelová deska (minimální rozměry 100 × 200 × 20 mm). Zajistěte ocelovou desku proti pádu.

##

- Při práci nad hlavou, resp. na plochách, které nejsou vodorovné, zajistěte elektronářadí bezpečnostním pásem. Při výpadku proudu nebo při příliš silném zatížení nezůstane zachována přilnavá síla magnetu. Elektronářadí může spadnout a způsobit úraz.

- Při vzpříčení nástroje nepokračujte v posuvu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod vzpříčení a odstraňte příčinu zablokování nástroje. Nepoužívejte funkci chod vlevo.

- Před zahájením práce vždy zkontrolujte všechny části chladicího systému. Nikdy nepoužívejte poškozené části.

- Dbejte na to, aby bylo chladivo mimo dosah součástí nářadí a osob, které se nacházejí v pracovním prostoru.

Povrch obrobku musí být hladký a čistý. Vyrovnejte hrubé nerovnoměrnosti, např. kapičky po svařování, a odstraňte uvolněnou rez, nečistoty a mastnotu. Přídržná síla magnetu platí pouze pro odpovídající plochy.

Motor elektronářadí lze spustit pouze po zapnutí magnetu. Před vrtáním je nutno zkontrolovat magnetickou sílu.

Ukazatel magnetické síly (21) | Magnetická síla
--- | ---
Trvale svítí zeleně | Dostatečná magnetická síla
Bliká červeně | Nedostatečná magnetická síla, elektronářadí se nesmí používat. Příčiny: příliš malá tloušťka materiálu, nerovný povrch, vrstva laku, okují nebo zinku, nevhodný materiál (např. tvrdá ocel)

- Pro chlazení a mazání používejte vrtací emulzi nebo řezný olej, abyste zabránili přehřátí nebo uváznutí vrtáku.
  Dodaný chladicí systém se smí používat pouze při vrtání s vrtací korunkou.
- Do obrobků před vrtáním vyrazte důlky důlčíkem.
- Spirálový vrták: Při průměrech otvorů > 10 mm předvrtejte s malým průměrem vrtáku. Tím můžete snížit přítlak a elektronářadí bude méně zatížené.
- Při vrtání používejte pouze bezvadné, ostré vrtací korunky (značkové příslušenství).
- Zvolte vhodné otáčky podle specifikace nástroje.
  Upozornění: Při řezání závitů se musí používat nejnižší otáčky.

##

- Zapněte laser (vypínač laseru (7)).
- Vyrovnejte elektronářadí pomocí laserového kříže na obrobku.
- Pro upevnění elektronářadí na obrobku zapněte magnet (vypínač magnetu (20)).
- Při vrtání na šikmých a svislých plochách nebo nad hlavou zajistěte elektronářadí bezpečnostním pásem (44).
- Nastavte přiměřené otáčky (kolečko pro předvolbu otáček (2)).
- Zapněte elektronářadí (vypínač motoru (9)).
- Při vrtání otáčejte ruční klikou (4) s rovnoměrným posuvem, až je dosaženo požadované hloubky vrtu.
- Při dosažení požadované hloubky točte ruční klikou zpět, dokud není pohonná jednotka opět ve výchozí poloze.
- Vypněte elektronářadí, případně povolte bezpečnostní pás a vypněte laser a magnet.

##

- Používejte pouze bezvadné vrtací korunky a před každým použitím je zkontrolujte. Poškozené vrtací korunky nepoužívejte.
- Při vzpříčení vrtací korunky elektronářadí okamžitě vypněte.
- Chraňte vrtací korunku před poškozením. Špička vrtací korunky je tvrdá, ale rovněž křehká.

Následující opatření omezují nebo zpomalují opotřebení a lámání vrtacích korunek:

- Přesvědčte se, že je při vrtání do oceli k dispozici dostatek chladiva; používejte chladivo pro řezání kovu.
- Přesvědčte se, že je obrobek rovný a čistý, aby byla zaručena potřebná magnetická síla.
- Před vrtáním se přesvědčte, že jsou všechny části řádně upevněné.
- Při zahájení a na konci vrtání je třeba přítlak snížit o 1/3.
- Vzniká-li při vrtání do materiálů jako železná nebo měděná litina atd. velké množství ocelových třísek, lze pro jejich odstranění používat místo chladiva stlačený vzduch.

##

Pokud při vrtání stisknete přepínač směru otáčení (8), elektronářadí se zastaví.
Je-li přepínač směru otáčení v prostřední poloze, lze trvalým stisknutím vypínače motoru (9) otáčet nástrojem ve směru hodinových ručiček.
Tím lze plynule ukončit proces řezání závitů.