# Wymiana narzędzi roboczych (zob. rys. A)

- Podnieść jednostkę napędową za pomocą korby ręcznej (4) całkiem do góry.
- Należy zwrócić uwagę, aby narzędzia robocze nie były zanieczyszczone smarem.

##

- Włożyć trzpień do wyjmowania (26) w koronkę wiertniczą (27) (dla koronek wiertniczych TCT i HSS konieczne są trzpienie do wyjmowania o różnych średnicach).
- Koronkę wiertniczą wraz z trzpieniem do wyjmowania włożyć w adapter do koronki wiertniczej (22) i dokręcić śruby za pomocą klucza sześciokątnego (6 mm) (25).
  Wybierając koronki wiertnicze należy preferować koronki z chwytem Weldon.
- Włożyć adapter do koronki wiertniczej w uchwyt narzędziowy (12).
- Połączyć przewód środka chłodzącego (37) z króćcem przyłączeniowym na adapterze do koronki wiertniczej.

##

Narzędzia robocze ze stożkiem Morse’a MK2:

- Umieścić narzędzie robocze bezpośrednio w uchwycie narzędziowym (12).

Narzędzia robocze ze stożkiem Morse’a MK1:

- Włożyć narzędzie robocze w tuleję redukcyjną (MK2/MK1) (30).
- Tuleję redukcyjną wraz z narzędziem roboczym umieścić w uchwycie narzędziowym (12).

Narzędzia robocze z chwytem cylindrycznym:

- Wkręcić zębaty uchwyt wiertarski (32) w trzpień stożkowy (33) i umieścić w nim narzędzie robocze.
- Włożyć trzpień stożkowy z wkręconym zębatym uchwytem wiertarskim w uchwyt narzędziowy (12).

- Upewnić się, że narzędzie robocze jest prawidłowo zablokowane.

- Przy wkładaniu stożka Morse'a lub trzpienia stożkowego nie należy używać siły. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uchwytu narzędziowego i umieszczonego w nim narzędzia roboczego.

##

Do gwintowania należy używać pasującego adaptera do gwintownika (23).

- Umieścić gwintownik (24) w adapterze (23).
- Adapter (23) wraz z umieszczonym w nim gwintownikiem (24) włożyć w adapter do koronki wiertniczej (22) i przykręcić go za pomocą klucza sześciokątnego (6 mm) (25).
- Włożyć adapter do koronki wiertniczej (22) w uchwyt narzędziowy (12).

##

- Włożyć wybijak MK2 (34) w otwór (13), tak aby skośna krawędź znajdowała się od dołu.
  Jeżeli wybijak (34) nie daje się przepchnąć przez wrzeciono, należy nieco obrócić narzędzie robocze.
- Wsunąć wybijak (34) za pomocą młotka w kierunku urządzenia i wyjąć narzędzie robocze z uchwytu narzędziowego.