# Underhåll och rengöring

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

##

Ca. 8 timmar innan elverktyget stängs av på grund av slitna kolborstar börjar indikeringen för byte av kolborstar (14) att lysa rött. Du kan använda elverktyget tills det stänger av sig.
Skicka elverktyget till Bosch kundtjänst, se adresser i avsnittet ”Kundtjänst och användarservice”.

Byt aldrig bara en kolborste!

Observera: Använd endast kolborstar som levererats av Bosch och som är avsedda för produkten.

- Lossa täckkåpan (1) med en lämplig skruvmejsel.
- Byt ut de fjäderbelastade kolborstarna och skruva åter fast täckkåpan.

##

Om elverktyget vibrerar kraftigt under borrning eller om det syns en spalt på styrskenan måste styrskenans bredd ställas in. Detta förhindrar att insatsverktygen bryts av och skada på elverktyget.

- Dra ut elkontakten ur eluttaget, avlägsna insatsverktyg och kylvätskesystem och ställ elverktyget på ett fast, jämnt och vågrätt underlag.
- Vrid borrenheten (46) med handveven (4) hela vägen upp, tills urtaget ligger över den övre skruven (47).
- Lossa den övre skruven (47) på den vänstra styrskenan med insexnyckeln (4 mm) (25).
- Veva borrenheten (46) med handveven (4) hela vägen upp.
- Lossa de 3 nedre skruvarna (47) på den vänstra styrskenan med insexnyckeln (4 mm) (25).
- Dra åt de 4 skruvarna (48) med insexnyckeln (3 mm) (25) och veva samtidigt borrenheten (46) uppåt och nedåt med handveven (4). Ställ in önskad matningskraft.
- Vrid borrenheten hela vägen upp och skruva fast de 3 nedre skruvarna (47) på den vänstra styrskenan med insexnyckeln (4 mm) (25).
- Vrid borrenheten hela vägen ner och skruva fast den övre skruven (47) på den vänstra styrskenan med insexnyckeln (4 mm) (25).

##

För att kunna garantera exakta borrhål måste laserstrålarna kontrolleras och eventuellt justeras efter intensiv användning.

- För att slå på lasern trycker du laserns strömställare Till-/Från (7) till läge "I".
- Skruva bort laserskyddet (49).
- Lossa fästklamrarna (51) något.
- Rör laserkorset åt höger eller vänster genom att vrida skruven (52) i motsvarande riktning.
- Rör laserkorset mot insatsverktyget eller bort från insatsverktyget genom att vrida skruven (53) i motsvarande riktning.
- Dra fast fästklamrarnas (51) skruvar igen.
- Skruva fast laserskyddet (49) igen.