# Changement d’accessoire (voir figure A)

- À l’aide de la manivelle (4), tournez l’unité d’entraînement complètement vers le haut.
- Assurez-vous que les outils amovibles soient exempts de graisse.

##

- Insérez la goupille d’éjection (26) dans la scie-trépan (27) (les scies-trépans TCT et HSS requièrent des goupilles d’éjection de différents diamètres).
- Insérez la scie-trépan avec la goupille d’éjection dans l’adaptateur (22) et serrez les vis à l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (6 mm) (25).
  Utilisez de préférence une scie-trépan avec queue Weldon.
- Insérez l’adaptateur de scie-trépan dans le porte-outil (12).
- Raccordez le tuyau d’alimentation du lubrifiant (37) au manchon de raccordement de l’adaptateur de scie-trépan.

##

Accessoires avec cône Morse MK2 :

- Placez l’accessoire directement dans le porte-outil (12).

Accessoires avec cône Morse MK1 :

- Insérez l’accessoire dans le manchon réducteur (MK2/MK1) (30).
- Insérez le manchon réducteur avec l’accessoire dans le porte-outil (12).

Accessoires à queue cylindrique :

- Vissez le mandrin à clé (32) sur le mandrin conique (33) et insérez l’accessoire.
- Insérez le mandrin conique avec le mandrin de serrage vissé dans le porte-outil (12).

- Assurez-vous que l’accessoire est correctement enclenché.

- Ne forcez pas lors de l’insertion du cône Morse ou du mandrin conique. Vous risquez d’endommager le porte-outil et l’accessoire monté.

##

Pour tarauder, utilisez l’adaptateur de taraud approprié (23).

- Insérez le taraud (24) dans l’adaptateur (23).
- Insérez l’adaptateur (23) avec le taraud inséré (24) dans l’adaptateur de scie-trépan (22) et serrez-le avec la clé mâle pour vis à six-pans creux (6 mm) (25).
- Insérez l’adaptateur de scie-trépan (22) dans le porte-outil (12).

##

- Insérez la cale d’éjection MK2 (34) dans l’ouverture (13), de sorte que le bord biseauté soit vers le bas.
  Si vous ne parvenez pas à insérer la cale d’éjection (34) à travers la broche d’entraînement, tournez légèrement l’accessoire de travail.
- À l’aide d’un marteau, poussez la cale d’éjection (34) vers l’outil et retirez l’accessoire de travail du porte-outil.