# Tööriista vahetamine (vt jn A)

- Keerake ajam vändaga (4) täiesti üles.
- Veenduge, et tarvikud on rasvast puhtad.

##

- Asetage juhik (26) puurkrooni (27) (TCT- ja HSS-puurkroonid vajavad erinevate läbimõõtudega juhikuid).
- Asetage puurkroon koos juhikuga puurkrooni adaptrisse (22) ja kinnitage kruvid sisekuuskantvõtmega (6 mm) (25).
  Kasutage eelistatavalt Weldon-võlliga puurkrooni.
- Asetage puurkrooni adapter tööriistahoidikkusse (12).
- Ühendage jahutusvedeliku voolik (37) puurkrooni adaptri ühendusotsikuga.

##

Morsekoonusega tööriistad MK2:

- Asetage tööriist otse tööriistahoidikusse (12).

Morsekoonusega tööriistad MK1:

- Asetage tööriist kahandushülssi (MK2/MK1) (30).
- Asetage paigaldatud tööriistaga kahandushülss tööriistahoidikusse (12).

Silindrilise võlliga tööriistad:

- Kruvige hammasvööpadrun (32) koonustornile (33) ja paigaldage tööriist.
- Lükake koonustorn kinnikeeratud hammasvööpadruniga tööriistahoidikusse (12).

- Veenduge, et tööriist on kindlalt fikseeritud.

- Ärge rakendage morsekoonuse ja koonusetorni paigaldamisel jõudu. See võib vigastada padrunit ja paigaldatud tarvikut.

##

Kasutage keermepuurimiseks sobivat keermepuuri adaptrit (23).

- Asetage keermepuur (24) adaptrisse (23).
- Asetage adapter (23) paigaldatud keermepuuriga (24) puurkrooni adaptrisse (22) ja kinnitage see sisekuuskantvõtmega (6 mm) (25).
- Asetage puurkrooni adapter (22) tööriistakinnitusse (12).

##

- Sisestage MK2-kiil (34) avasse (13), et kaldserv jääb allapoole.
  Kui kiilu (34) ei saa läbi ajamispindli sisestada, keerake veidi elektritööriista.
- Suruge kiil (34) haamriga seadmesse ja vabastage elektritööriist tööriistahoidikust.