# Технические данные

Магнитная дрель | GBM 50-2
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1200
Число оборотов холостого хода
1-я скорость | об/мин | 50–250
2-я скорость | об/мин | 100–510
Тип лазера | нм | 635
| мВт | < 1
Класс лазера |  | 2
C6 |  | 1
Расхождение лазерной линии | мрад (полный угол) | 0,5
Макс. диаметр сверления
Сверлильная коронка | мм | 50
Спиральное сверло | мм | 23
Метчик |  | M16
Патрон для инструмента |  | MK 2 – DIN 228
Удерживающая магнитная сила | кН | 14
Макс. высота подъема | мм | 165
Размеры магнитной опорной плиты (ширина x глубина x высота) | мм | 200 x 98 x 38,5
ВесA) | кг | 14,7
Класс защиты |  | /I

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.