# 维护和清洁

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具售后服务部门执行，以避免危害工具的安全性能。

##

在电动工具因碳刷磨损而关闭之前约8小时，。碳刷更换指示灯(14)开始亮起红灯。您可以继续使用电动工具到关闭。
请将电动工具寄送至Bosch客户服务部，地址请见“客户服务和应用咨询”章节。

切勿只更换一个碳刷！

提示：只能向Bosch购买针对该产品的碳刷。

- 使用合适的螺丝起子拧松盖子(1)。
- 更换通过弹簧固定的碳刷并再度拧紧盖子。

##

如果电动工具在钻孔时剧烈震动，或者导轨上存在明显的间隙，则必须调整导轨间隙。这可以防止折断工具刀头和损坏电动工具。

- 将电源插头从电源插座中拔出，拆除工具刀头和冷却液系统，然后将电动工具放到稳固、平整和水平的表面上。
- 将钻孔单元(46)用手摇曲柄(4)向上转动，直至凹槽位于上部螺栓(47)上方。
- 用内六角扳手（4毫米）(25)松开左侧导轨的上部螺栓(47)。
- 将钻孔单元(46)用手摇曲柄(4)转动到最上方。
- 用内六角扳手（4毫米）(25)松开左侧导轨的3枚下部螺栓(47)。
- 用内六角扳手（3毫米）(25)拧紧4枚螺栓(48)，同时用手摇曲柄(4)向上和向下转动钻孔单元(46)。这样可以调整到所需的进给力。
- 将钻孔单元转动到最上方，并用内六角扳手（4毫米）(25)拧紧左侧导轨的3枚下部螺栓(47)。
- 将钻孔单元转动到最下方，并用内六角扳手（4毫米）(25)拧紧左侧导轨的上部螺栓(47)。

##

为了确保精确的钻孔，在频繁使用之后必须检查激光束，必要时请重新调整。

- 要接通激光，请将激光电源开关(7)按到位置“I”。
- 拧下激光盖(49)。
- 略微松开固定夹(51)的螺栓。
- 朝相应方向转动螺栓(52)，即可向右或向左移动激光十字星。
- 朝相应方向转动螺栓(53)，即可朝工具刀头方向移动十字星或让十字星远离工具刀头。
- 重新拧紧固定夹(51)的螺栓。
- 重新拧紧激光盖(49)。