# Συντήρηση και καθαρισμός

- Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποια‌δήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

- Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατά‌σταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

##

Περίπου. 8 ώρες, προτού απενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο λόγω φθαρμένων ψηκτρών, αρχίζει η ένδειξη αλλαγής ψηκτών (14) να ανάβει κόκκινη. Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μέχρι την απενεργοποίηση.
Στείλετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Bosch, για τις διευθύνσεις βλέπε στην ενότητα «Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής».

Μην αλλάξετε ποτέ μόνο μια ψήκτρα!

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε ψήκτρες προμηθευμένες μόνο από τη Bosch, που προορίζονται για το προϊόν σας.

- Ξεβιδώστε το κάλυμμα (1) με ένα κατάλληλο κατσαβίδι.
- Αντικαταστήστε τις ευρισκόμενες κάτω από την πίεση ελατηρίου ψήκτρες και βιδώστε ξανά το κάλυμμα.

##

Όταν δονείται δυνατά κατά το τρύπημα το ηλεκτρικό εργαλείο ή φαίνεται μια σχισμή στη ράγα οδηγό, πρέπει να ρυθμιστεί το πλάτος της σχισμής της ράγας οδηγού. Αυτό εμποδίζει τη θραύση των εξαρτημάτων και τη ζημιά του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα του ρεύματος, απομακρύνετε τα εξαρτήματα και το σύστημα ψύξης και τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Γυρίστε τη μονάδα του δράπανου (46) με τη μανιβέλα (4) προς τα επάνω τόσο, μέχρι να βρίσκεται το άνοιγμα πάνω από την επάνω βίδα (47).
- Λύστε την επάνω βίδα (47) της αριστερής ράγας οδηγού με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (4 mm) (25).
- Γυρίστε τη μονάδα του δράπανου (46) με τη μανιβέλα (4) εντελώς προς τα επάνω.
- Λύστε τις 3 κάτω βίδες (47) της αριστερής ράγας οδηγού με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (4 mm) (25).
- Σφίξτε τις 4 βίδες (48) με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (3 mm) (25) σταθερά και γυρίστε ταυτόχρονα τη μονάδα του δράπανου (46) με τη μανιβέλα (4) προς τα επάνω και προς τα κάτω. Ρυθμίστε εδώ την επιθυμητή δύναμη προώθησης.
- Γυρίστε τη μονάδα του δράπανου εντελώς προς τα επάνω και βιδώστε τις 3 κάτω βίδες (47) της αριστερής ράγας οδηγού με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (4 mm) (25) σταθερά.
- Γυρίστε τη μονάδα του δράπανου εντελώς προς τα κάτω και βιδώστε την επάνω βίδα (47) της αριστερής ράγας οδηγού με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (4 mm) (25) σταθερά.

##

Για την εξασφάλιση διάτρησης ακριβείας μετά από εντατική χρήση πρέπει να ελεγχθούν οι ακτίνες λέιζερ και ενδεχομένως να επαναρρυθμιστούν.

- Για την ενεργοποίηση του λέιζερ πατήστε τον διακόπτη On/Off του λέιζερ (7) στη θέση «I».
- Ξεβιδώστε το κάλυμμα του λέιζερ (49).
- Χαλαρώστε λίγο τις βίδες των σφιγκτήρων (51).
- Κινήστε τον σταυρό των ακτίνων λέιζερ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, περιστρέφοντας τη βίδα (52) προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.
- Κινήστε τον σταυρό των ακτίνων λέιζερ, πλησιάζοντάς τον στο εξάρτημα ή απομαρύνοντάς τον απο το εξάρτημα, περιστρέφοντας τη βίδα (53) προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.
- Σφίξτε τις βίδες των σφιγκτήρων (51) ξανά σταθερά.
- Βιδώστε το κάλυμμα του λέιζερ (49) ξανά σταθερά.