# Aušinimo priemonės sistemos montavimas ir užpildymas (žr. B pav.)

- Aušinimo priemonės sistemą leidžiama naudoti tik gręžiant su gręžimo karūna.

- Aušinimo priemonės sistemą gręžiant vertikalius ar nuožulnius paviršius arba virš galvos naudoti draudžiama.

Aušinimo priemonės bakelį (35) ištempiant ar suspaudžiant galima keisti jo tūrį nuo 500 ml iki 750 ml.

- Aušinimo priemonės bakelį (35) įstatykite į laikiklį (36).
- Laikiklį su aušinimo priemonės bakeliu iš viršaus stumkite į bėgelį (17).
- Aušinimo priemonės vožtuvo jungiamąjį atvamzdį (38) sujunkite su aušinimo priemonės žarna (37).

Aušinimo priemonės bakelį (35) prieš gręžimą būtina pripildyti aušinimo priemonės.

- Uždarykite aušinimo priemonės vožtuvą (39).
- Nusukite aušinimo priemonės bakelio dangtelį (40) ir pripildykite aušinimo priemonės bakelį (35).
- Dangtelį (40) vėl užsukite ant aušinimo priemonės bakelio.
- Aušinimo priemonės bakelio „Push-Pull“ užraktą (41) pastumkite aukštyn.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, visiškai atidarykite aušinimo priemonės vožtuvą (39).