# Tehnički podaci

Magnetna bušilica | GBM 50-2
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1200
Broj obrtaja u praznom hodu
1. brzina | min−1 | 50−250
2. brzina | min−1 | 100−510
Tip lasera | nm | 635
| mW | < 1
Klasa lasera |  | 2
C6 |  | 1
Divergencija laserske linije | mrad (pun ugao) | 0,5
Maks. prečnik bušenja
Kruna za bušenje | mm | 50
Helikoidna burgija | mm | 23
Burgija za navoje |  | M16
Prihvat za alat |  | MK 2 − DIN 228
Magnetna sila za držanje | kN | 14
Maks. hod bušilice | mm | 165
Dimenzije magnetne osnovne ploče (širina x dubina x visina) | mm | 200 x 98 x 38,5
TežinaA) | kg | 14,7
Klasa zaštite |  | /I

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.