# Підготовка до роботи

##

- Перемикайте перемикач напрямку обертання (8), лише коли електроінструмент повністю зупинений.

- Праве обертання: Притисніть перемикач напрямку обертання (8) вгору в положення «R».
- Ліве обертання Притисніть перемикач напрямку обертання (8) донизу в положення «L».
  Вказівка: Ліве обертання не можна використовувати для свердління.

##

Кожного раз перед увімкненням електроінструмента перевіряйте працездатність пристрою захисного вимкнення!

- Переконайтеся, що вимикач магніту (20) знаходиться в положенні «0».
- Устроміть штепсель в розетку і натискайте кнопку RESET на пристрої захисного вимкнення (15), поки індикатор (16) не почне світитися червоним кольором.
- Натискуйте на кнопку TEST на пристрої захисного вимкнення (15) до тих пір, пока індикатор (16) не погасне. Якщо індикатор (16) не гасне, це значить, що автомат захисного вимкнення несправний і потребує ремонту. Ні в якому разі не працюйте з електроінструментом!
- Після того, як індикатор (16) згасне, знову натисніть на кнопку RESET.
- Коли індикатор (16) світиться червоним кольором, розташуйте робочий інструмент див. Правильне позиціонування електроінструмента.

- УВАГА! Після кожного від'єднання електроінструмента від джерела живлення цей тест потрібно виконувати знову, перед тим як використовувати електроінструмент.

Вказівка: Пристрій захисного вимкнення захищає від ураження електричним струмом від 10 мА.

##

Лазерний хрест показує Вам точне місце свердління.

- Увімкніть лазер за допомогою вимикача (7).
- Розташуйте електроінструмент на заготовці і спрямуйте його за допомогою лазерного перехрестя на позначку на заготовці.
- Притисніть вимикач магніту (20) догори і перевірте, чи міцно тримається електроінструмент на оброблюваній поверхні.
- За потреби закріпіть електроінструмент страхувальною стрічкою (44).

##

- Електроінструмент необхідно закріплювати доданою страхувальною стрічкою у разі будь-яких робіт на похилих або вертикальних поверхнях чи над головою, щоб він не впав.

- Перед застосуванням перевірте, чи страхувальна стрічка працює бездоганно. Ніколи не використовуйте пошкоджену страхувальну стрічку і негайно замініть її.

- Закріпіть страхувальну стрічку (44) на електроінструменті якомога щільніше.
- Просуньте страхувальну стрічку крізь кріплення (11) і прокладіть її навколо заготовки.
- Міцно затягніть страхувальну стрічку за допомогою храпового механізму (42).
- Щоб відпустити страхувальну стрічку, натисніть на защіпку (43) на храповому механізмі і витягніть стрічку.
- Прикладайте страхувальну стрічку так, щоб у разі зісковзування електроінструмент рухався у напрямку від оператора.

##

За допомогою шкали (45) а втулці кривошипа (5) встановлюється потрібна глибина свердління.
Глибина свердління встановлюється за допомогою рисок на шкалі. Між малими рисками відстань 1 мм, між великими рисками – 10 мм.