# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

- Pozicionirajte in zavarujte električno orodje.
- Za vklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop motorja (9) v položaj "I".

Opomba: električno orodje boste lahko vklopili samo, če boste prej vklopili magnet.

##

- Za izklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop motorja (9) v položaj "0".
- Počakajte, da se električno orodje popolnoma ustavi.
- Stikalo za vklop/izklop magneta (20) potisnite navzdol, da magnet izklopite.

##

Zaščita pred ponovnim zagonom prepreči nenadzorovan vklop električnega orodja po prekinitvi električnega napajanja.

- Za ponovni vklop potisnite stikalo za vklop/izklop motorja (9) v položaj „I“.

Opomba: če ste znova vzpostavili oskrbo z elektriko, pritisnite tipko RESET na zaščitnem tokovnem stikalu (15). Magnet se spet samodejno vklopi, ko prikaz (16) na zaščitnem tokovnem stikalu (15) sveti rdeče.

##

Električno orodje je opremljeno s preobremenitveno zaščito. Električnega orodja pri uporabi v skladu z namenom uporabe ni mogoče preobremeniti. Pri preveliki obremenitvi se elektronski sistem električnega orodja izključi. Magnet ostane aktiven.

- Če želite nato električno orodje spet vklopiti, pritisnite stikalo za vklop/izklop motorja (9) v položaj "I".

Preden nadaljujete z delom z električnim orodjem, izvedite naslednje korake:

- potrdite morebitne blokade. Če se je električno orodje zataknilo, funkcije vrtenje v levo ne smete uporabiti.
- Pustite električno orodje delovati za pribl. 1 minuto v prostem teku, nato bo spet pripravljeno na uporabo.

### Prikaz preobremenitve

Prikaz preobremenitve (6) opozarja pri vklopljenem električnem orodju na preobremenitev.

Prikaz preobremenitve (6) | Preobremenitev
--- | ---
Zelena lučka neprekinjeno sveti | ni preobremenitve
Rumena lučka neprekinjeno sveti | težka obremenitev znižajte hitrost potiskanja
Rdeča lučka utripa | zelo težka obremenitev znižajte hitrost potiskanja ali izključite motor, v nasprotnem primeru se bo vklopila zaščita pred preobremenitvijo