# Technische gegevens

Magneetboormachine | GBM 50-2
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200
Onbelast toerental
Stand 1 | min−1 | 50−250
Stand 2 | min−1 | 100−510
Lasertype | nm | 635
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
C6 |  | 1
Divergentie laserlijn | mrad (volle hoek) | 0,5
Max. boordiameter
Boorkroon | mm | 50
Spiraalboor | mm | 23
Draadtap |  | M16
Gereedschapsopname |  | MK 2 – DIN 228
Magnetische houdkracht | kN | 14
Max. boorslag | mm | 165
Afmetingen magnetische voetplaat (breedte x diepte x hoogte) | mm | 200 x 98 x 38,5
GewichtA) | kg | 14,7
Isolatieklasse |  | /I

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.