# Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.

##

aprox. 8 horas antes de a ferramenta elétrica se desligar devido às escovas de carvão desgastadas, a indicação da troca das escovas de carvão (14) começa a acender-se a vermelho. Poderá continuar a usar a ferramenta elétrica até esta se desligar.
Envie a ferramenta elétrica ao serviço de assistência técnica da Bosch, ver os endereços na secção "Serviço de assistência técnica e aconselhamento de aplicação".

Nunca substitua apenas uma escova de carvão!

Nota: utilize apenas escovas de carvão adquiridas através da Bosch, as quais são apropriadas para o seu produto.

- Solte a capa de cobertura (1) com uma chave de fendas apropriada.
- Substitua as escovas de carvão que estão sob pressão de mola e aparafuse novamente a capa de cobertura.

##

Se a ferramenta elétrica vibrar fortemente ao furar ou caso seja visível uma fenda na calha de guia, a largura da fenda da calha de guia tem de ser ajustada. Tal evita a quebra das ferramentas de trabalho e danos na ferramenta elétrica.

- Puxe a ficha de rede da tomada, remova as ferramentas de trabalho e o sistema de líquido de arrefecimento e pouse a ferramenta elétrica sobre uma superfície fixa, plana e horizontal.
- Rode para cima a unidade de broca (46) com a manivela manual (4) até o entalhe ficar acima do parafuso superior (47).
- Solte o parafuso superior (47) da calha de guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Rode a unidade de broca (46) totalmente para cima com a manivela manual (4).
- Solte os 3 parafusos inferiores (47) da calha de guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Aperte os 4 parafusos (48) com a chave sextavada interior (3 mm) (25) e rode, em simultâneo, a unidade de broca (46) para cima e para baixo com a manivela manual (4). Ajuste, ao mesmo tempo, a força de avanço desejada.
- Rode a unidade de broca totalmente para cima e enrosque os 3 parafusos inferiores (47) da calha de guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Rode a unidade de broca totalmente para baixo e enrosque o parafuso superior (47) da calha de guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

##

Após uso intensivo, deverá verificar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos dos raios laser, para assegurar furos precisos.

- Para ligar o laser, pressione o interruptor de ligar/desligar do laser (7) para a posição "I".
- Desenrosque a cobertura do laser (49).
- Solte um pouco os parafusos da barra de fixação (51).
- Mova a cruz de laser para a direita ou esquerda, rodando o parafuso (52) no respetivo sentido.
- Mova a cruz de laser no sentido da ferramenta de trabalho ou afaste-a da mesma, rodando o parafuso (53) no respetivo sentido.
- Volte a apertar os parafusos da barra de fixação (51).
- Volte a enroscar a cobertura do laser (49).