# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

##

Khoảng 8 giờ, trước khi dụng cụ điện được tắt do chổi than đã mòn, hiển thị thay chổi than (14) bắt đầu sáng màu đỏ. Bạn có thể tiếp tục sử dụng dụng cụ điện cho đến khi nó được tắt.
Hãy gửi dụng cụ điện tới bộ phận dịch vụ khách hàng của Bosch, xem địa chỉ trong phần "Dịch vụ khách hàng và tư vấn sử dụng".

Không bao giờ chỉ thay mỗi một chổi than mà thôi!

Lưu ý: Chỉ sử dụng chổi than được cung cấp qua Bosch, phù hợp với sản phẩm của bạn.

- Nới lỏng tấm che (1) bằng một tuốc nơ vít phù hợp.
- Hãy thay thế chổi than dưới áp lực lò xo và vặn tấm che lại.

##

Nếu dụng cụ điện rung mạnh khi khoan hoặc nếu có thể nhìn thấy khe hở trên ray dẫn hướng, phải điều chỉnh độ rộng khe ray dẫn hướng. Điều này ngăn ngừa gãy dụng cụ gài và tránh hư hại dụng cụ điện.

- Hãy rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tháo dụng cụ gài và hệ thống dung dịch làm mát và đặt dụng cụ điện trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và nằm ngang.
- Hãy xoay máy khoan (46) bằng tay quay (4) lên trên, cho đến khi rãnh nằm trên vít trên (47).
- Nới lỏng vít trên (47) của ray dẫn hướng bên trái bằng chìa vặn lục giác (4 mm) (25).
- Xoay máy khoan (46) bằng tay quay (4) hướng lên trên.
- Nới lỏng 3 vít dưới (47) của ray dẫn hướng bên trái bằng chìa vặn lục giác (4 mm) (25).
- Hãy siết chặt 4 vít (48) bằng chìa vặn lục giác (3 mm) (25) và đồng thời xoay maysy khoan (46) bằng tay quay (4) lên trên và xuống dưới. Trong trường hợp này, hãy thiết lập lực cấp liệu mong muốn.
- Hãy xoay máy khoan lên trên hết cỡ và siết chặt 3 vít bên dưới (47) của ray dẫn hướng bên trái bằng chìa vặn lục giác (4 mm) (25).
- Hãy xoay máy khoan xuống dưới hết cỡ và siết chặt các vít bên trên (47) của ray dẫn hướng bên trái bằng chìa vặn lục giác (4 mm) (25).

##

Để đảm bảo độ chính xác khoan, bạn phải kiểm tra vạch laser sau khi sử dụng cường độ cao và điều chỉnh lại nếu cần.

- Để bật laser bạn hãy nhấn công tắc bật/tắt laser (7) vào vị trí "I".
- Hãy tháo vít cho nắp che laser (49).
- Hãy nới lỏng các vít của bộ phận gá giữ (51) một chút.
- Hãy di chuyển vạch chữ thập laser sang phải hoặc trái, bằng cách xoay vít (52) theo hướng tương ứng.
- Hãy di chuyển vạch chữ thập laser theo hướng dụng cụ gài hoặc ra khỏi dụng cụ gài, bằng cách xoay vít (53) theo hướng tương ứng.
- Siết chặt các vít của bộ phận gá giữ (51).
- Hãy siết chặt lại nắp che laser (49).