# Montar e encher o sistema de líquido de arrefecimento (ver figura B)

- O sistema de líquido para resfriamento pode ser exclusivamente usado ao furar com a broca de perfuração.

- O sistema de líquido para resfriamento não pode ser usado ao furar superfícies verticais ou inclinadas ou acima do nível da cabeça.

O volume do tanque do líquido de arrefecimento (35) pode ser alterado de 500 para até 750 ml, puxando e pressionando o tanque.

- Encaixe o tanque do líquido para resfriamento (35) no suporte (36).
- Empurre o suporte com o tanque do líquido para resfriamento para dentro da calha (17), por cima.
- Conecte o bocal de ligação (38) da válvula do líquido para resfriamento à mangueira de líquido para resfriamento (37).

Antes da perfuração, o tanque do líquido para resfriamento (35) tem de ser cheio com líquido para resfriamento.

- Fecha a válvula do líquido para resfriamento (39).
- Desenrosque a tampa roscada (40) do tanque do líquido para resfriamento e encha o tanque com o respectivo líquido (35).
- Volte a enroscar a tampa roscada (40) no tanque do líquido para resfriamento.
- Puxe o fecho Push-Pull (41) do tanque do líquido para resfriamento para cima.
- Abra completamente a válvula do líquido para resfriamento (39) antes de ligar a ferramenta elétrica.