# Tööjuhised

##

- Elektritööriista magnetkandejõud sõltub oluliselt tooriku paksusest. Tugevaim magnetkandejõud saavutatakse pehme terasega, mille paksus on vähemalt 20 mm.

Suunis: väiksema paksusega terase puurimisel tuleb magnetaluse alla panna veel üks terasplaat (min mõõtmetega 100 x 200 x 20 mm). Kindlustage terasplaat kukkumise vastu.

##

- Kinnitage elektriline tööriist pea kohal või mittehorisontaalsel pinnal töötamise korral turvarihmaga. Voolukatkestuse või liiga suure koormuse korral ei jää magnetkandejõud püsima. Elektriline tööriist võib alla kukkuda ja õnnetusi põhjustada.

- Kui tarvik jääb kinni, lõpetage etteandmine ja lülitage tööriist välja. Leidke tarviku kinnijäämise põhjus ja kõrvaldage see. Ärge kasutage funktsiooni Vastupäeva.

- Enne tööde alustamist kontrollige alati kõiki jahutussüsteemi osi. Ärge kunagi kasutage kahjustatud osi.

- Hoidke jahutusvedelik tööpiirkonnas olevatest tööriista osadest ja isikutest eemal.

Tooriku pind peab olema sile ja puhas. Siluge karedad ebatasasused, nt keevituspritsmed, ning eemaldage lahtine rooste, mustus ja rasv. Magneti kandejõud rakendub ainult vastavatel pindadel.

Elektrilise tööriista mootorit saab käivitada ainult siis, kui magnet on sisse lülitatud. Enne puurimist tuleb kontrollida magneti tugevust.

Magneti tugevuse näit (21) | Magneti tugevus
--- | ---
Pidev tuli roheline | Piisav magneti tugevus
Vilkuv tuli punane | Mittepiisav magneti tugevus, elektrilist tööriista ei tohi kasutada. Põhjused: liiga väike materjali paksus, ebatasane pind, laki-, valtsimistagi- või tsingikiht, sobimatu materjal (nt kõva teras)

- Kasutage jahutamiseks ja määrimiseks puurimisemulsiooni või lõikeõli, et vältida puuri ülekuumenemist või kinnikiilumist.
  Kaasasolevat jahutussüsteemi tohib kasutada üksnes puurkrooniga puurimisel.
- Märkige toorikutele enne puurimist avade kohad.
- Spiraalpuur: kui puuritava ava läbimõõt > 10 mm, puurige eelnevalt väikese läbimõõduga ava. Nii saate rakendatavat survet vähendada ja elektrilist tööriista koormatakse vähem.
- Kasutage puurimisel ainult veatuid, teritatud puurkroone (kaubamärgi tarvikud).
- Valige sobiv pöörlemiskiirus vastavalt vahetatava tööriista spetsifikatsioonidele.
  Juhis: keermelõikamisel tuleb kasutada väikseimat pöörlemiskiirust.

##

- Lülitage laser sisse (laseri sisse-/väljalüliti (7)).
- Joondage elektritööriist laserristiga toorikule.
- Lülitage magnet sisse, et kinnitada elektriline tööriist töödeldavale detailile (magneti sisse-/väljalüliti (20)).
- Kinnitage elektriline tööriist puurimisel vertikaalsetel või kaldus pindadel või pea kohal turvarihmaga (44).
- Seadke sobiv pöörlemiskiirus (pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas (2)).
- Lülitage elektriline tööriist sisse (mootori sisse-/väljalüliti (9)).
- Puurimiseks keerake vänta (4) ühtlase etteandejõuga, kuni saate soovitud puurimissügavuse.
- Kui on saavutatud soovitud puurimissügavus, viige vänt tagasi, kuni ajam on taas lähteasendis.
- Lülitage elektritööriist välja, vajaduse korral vabastage turvarihm ja lülitage laser ja magnet välja.

##

- Kasutage ainult veatuid puurkroone ja kontrollige neid enne iga kasutamist. Ärge kasutage kahjustatud puurkroone.
- Lülitage elektritööriist kohe välja, kui puurkroon kinni jääb.
- Kaitske puurkrooni. Puurkrooni ots on tugev, kuid ka habras.

Järgmised meetmed aitavad puurkroonide kulumist ja purunemist vähendada või aeglustada:

- Veenduge, et terase puurimisel oleks piisavalt jahutusvedelikku; kasutage metalli lõikamisel jahutusvedelikku.
- Veenduge, et toorik on tasane ja puhas, et tagada vajalik magneti tugevus.
- Enne puurimist veenduge, et kõik osad on nõuetekohaselt kinnitatud.
- Puurimistoimingu alguses ja lõpus tuleb rakendatavat survet 1/3 võrra vähendada.
- Kui materjalide nagu malm, valatud vask jms puurimisel tekib hulgaliselt metall-laaste, saab nende eemaldamiseks kasutada jahutusvedeliku asemel suruõhku.

##

Elektritööriist seiskub, kui puurimise ajal vajutatakse pöörlemissuuna ümberlülitit (8).
Kui pöörlemissuuna ümberlüliti asub keskmises asendis, saab tarvikut päripäeva keerata, vajutades pidevalt mootori lülitit (sisse/välja) (9).
See võimaldab keermestamise sujuvalt lõpetada.