# Montar e encher o sistema de líquido de arrefecimento (ver figura B)

- O sistema de líquido de arrefecimento pode ser exclusivamente usado ao furar com a coroa de perfuração.

- O sistema de líquido de arrefecimento não pode ser usado ao furar superfícies verticais ou inclinadas ou acima do nível da cabeça.

O volume do tanque do líquido de arrefecimento (35) pode ser alterado de 500 para até 750 ml, puxando e pressionando o tanque.

- Encaixe o tanque do líquido de arrefecimento (35) no suporte (36).
- Empurre o suporte com o tanque do líquido de arrefecimento para dentro da guia (17).
- Conecte o bocal de ligação (38) da válvula do líquido de arrefecimento à mangueira de líquido de arrefecimento (37).

Antes da perfuração, o tanque do líquido de arrefecimento (35) tem de ser atestado com líquido de arrefecimento.

- Fecha a válvula do líquido de arrefecimento (39).
- Desenrosque a tampa roscada (40) do tanque do líquido de arrefecimento (35) e ateste o tanque com líquido de arrefecimento.
- Volte a enroscar a tampa roscada (40) no tanque do líquido de arrefecimento.
- Puxe o fecho Push-Pull (41) do tanque do líquido de arrefecimento para cima.
- Abra completamente a válvula do líquido de arrefecimento (39) antes de ligar a ferramenta elétrica.