# Vrednosti buke

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 62841-1 Annex I.

Pod A klasifikovan nivo buke električnog alata po pravilu iznosi: nivo zvučnog pritiska 90 dB(A); nivo zvučne snage 110 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Nivo emisije buke naveden u ovim uputstvima je iz‌meren prema standardizovanom mernom postupku i može se koristiti za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodna je i za privremenu procenu emisije buke.

Navedena vrednost emisije buke odgovara osnovnoj upotrebi električnog alata. Ako se elek‌trični alat upotrebljava za druge namene, sa dru‌gim upotrebljenim alatima ili ako se nedovoljno održa‌va, može doći do odstupanja vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije buke tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije stvarno u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.