# راهنمائی ‌های عملی

##

- قدرت نگهدارندگی مغناطیسی ابزار برقی مشخصاً بستگی به قطر قطعه کار دارد. بهترین قدرت نگهدارندگی مغناطیسی، روی فولاد نرم با قطر حداقل 20 میلی‌متر کسب می‌شود.

نکته: هنگام سوراخ کاری بر روی فولادی با قطر کمتر باید یک صفحه فولادی کمکی (حداقل ابعاد ‎100 x 200 x 20 mm) را در زیر صفحه پایه مغناطیسی قرار داد. صفحه فولادی را در مقابل سقوط ایمن کنید.

##

- هنگام کار در حالت رو به بالا (سربالا) یا سطوح غیرافقی، ابزار برقی را با یک تسمه ایمنی محفوظ کنید. هنگام قطع برق یا بار زیاد، نیروی نگهدارندگی مغناطیس کافی نیست. ابزار برقی ممکن است سقوط کند و موجب آسیب دیدگی شود.

- در صورت گیر کردن ابزار، از پیشرانی خودداری کنید و دستگاه را خاموش کنید. علت گیر کردن را بررسی کنید و عامل آن را بر طرف کنید. از عملکرد حالت چپ گرد استفاده نکنید.

- قبل از شروع به کار، کلیه بخش‌های سیستم خنک کننده را مورد بررسی قرار دهید. هرگز از قطعات آسیب دیده استفاده نکنید.

- مایع خنک کننده را از قطعات ابزار و افرادی که در محدوده کار هستند، دور نگه‌دارید.

سطح قطعه کار باید تمیز و صاف باشد. ناهمواری‌های مانند دانه های جوش الکترود را از روی سطح بسائید و زنگار، آلودگی و چربی را تمیز کنید. قدرت نگهداری مغناطیس تنها برای سطوح مناسب معتبر است.

موتور ابزار برقی تنها می‌تواند پس از روشن شدن مغناطیس، روشن شود. قدرت مغناطیس را قبل از سوراخ کاری بررسی کنید.

نشانگر قدرت مغناطیس (21) | قدرت مغناطیس
--- | ---
بطور مداوم سبز | قدرت مغناطیسی کافی
چشمک زدن به رنگ قرمز | قدرت مغناطیس ناکافی است، ابزار برقی نباید مورد استفاده قرار بگیرد. دلایل: ضخامت کم قطعه، سطح ناهموار، رنگ، لایه اکسیدی یا روی، جنس نامناسب (برای مثال فولاد سخت)

- جهت خنک کردن یا چرب کردن از روغن یا مایع چرب کننده مته استفاده کنید تا از گیر کردن یا داغ شدن مته جلوگیری کنید.
  سیستم خنک کننده ارسالی فقط هنگام سوراخ کاری با مته گردبر مجاز به استفاده می‌باشد.
- قطعات کار را برای سوراخ کاری، سنبه بزنید.
- مته مارپیچ: در قطر سوراخ های > ‎10 mm‎، ابتدا با مته ای با قطر کوچکتر سوراخ کنید. از این طریق نیاز به فشار زیاد هنگام سوراخ کاری نیست و به ابزار برقی هم فشار کمتری وارد می شود.
- هنگام سوراخ کاری، از مته تیز و بدون عیب استفاده کنید (متعلقات اصل).
- سرعت مناسب را با توجه به مشخصات ابزار مورد استفاده انتخاب کنید.
  نکته: هنگام رزوه کاری باید کمترین سرعت را به کار برد.

##

- لیزر را روشن کنید (کلید روشن/خاموش لیزر (7)).
- ابزار برقی را با کمک گرفتن از ضربدر لیزر بر روی قطعه کار تنظیم کنید.
- برای تثبیت ابزار برقی بر روی قطعه کار، مغناطیس را روشن کنید (کلید روشن/خاموش مغناطیس (20)).
- ابزار برقی را هنگام سوراخ کاری بر روی سطوح عمودی یا مایل و رو به بالا، به یک تسمه ایمنی (44) متصل کنید.
- سرعت مناسبی را تنظیم کنید (چرخک تنظیم انتخاب سرعت (2)).
- ابزار برقی را روشن کنید (کلید روشن/خاموش موتور (9)).
- برای سوراخ کردن، اهرم پیشروی (4) را با رانش یکسان بچرخانید تا عمق مورد نظر سوراخ بدست آید.
- هنگام رسیدن به عمق مورد نظر، اهرم پیشروی را به عقب هدایت کنید تا جایی که واحد موتور دوباره به موقعیت شروع باز گردد.
- ابزار برقی را خاموش کنید، تسمه ایمنی را آزاد کنید و لیزر و مغناطیس را نیز خاموش کنید.

##

- فقط از مته گردبر بدون نقص استفاده کنید و قبل از هر بار استفاده آن را مورد بررسی قرار دهید. از مته های گردبر آسیب دیده استفاده نکنید.
- در صورت گیر کردن مته گردبر، ابزار برقی را بلافاصله خاموش کنید.
- از مته گردبر محافظت کنید. نوک مته گردبر محکم، ولی شکننده است.

اقدامات زیر کمک می‌کنند که استهلاک و شکستن مته گردبر کاهش یابد و یا به تأخیر افتد:

- هنگام سوراخ کردن فولاد، از کافی بودن مایع خنک کننده اطمینان حاصل کنید، هنگام برش فلزات از مایع خنک کننده استفاده کنید.
- مطمئن شوید که قطعه کار صاف و تمیز باشد تا قدرت مغناطیسی لازم تأمین گردد.
- قبل از سوراخ کاری از محکم بودن تمامی قطعات اطمینان حاصل کنید.
- در ابتدا و انتهای روند سوراخ کاری باید فشار رانش به 1/3 کاهش یابد.
- در صورتی که مقدار براده ها هنگام سوراخ کردن موادی همچون چدن، مس ریخته گری و غیره زیاد باشد، می توان برای دور کردن براده ها از هوای پرفشار به جای مایع خنک کننده کمک گرفت .

##

ابزار برقی، در صورتیکه کلید تغییر جهت چرخش (8) در حین کار فعال شود، متوقف می‌شود.
در صورتیکه کلید تغییر جهت چرخش در موقعیت میانی قرار داشته باشد، می‌توان ابزار مورد استفاده را در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند، بدین شکل که کلید روشن/خاموش موتور (9) را بطور مداوم فشار داد.
از این طریق می‌توان روند قلاویزکاری را به شکلی ظریف و آرام به پایان رساند.