# 正式操作前的準備工作

##

- 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (8)。

- 正轉：將正逆轉開關 (8) 往上推至位置 "R"。
- 逆轉：將正逆轉開關 (8) 往下推至位置 "L"。
  提示：鑽孔時不可使用逆轉功能。

##

電動工具開始運轉前請先檢測漏電斷路器的功能！

- 請確認磁吸開關 (20) 位於位置 "0"。
- 插上電源插頭，然後按下漏電斷路器 (15) 上的 RESET 按鈕，直到指示器 (16) 亮紅燈。
- 按住漏電斷路器 (15) 上的 TEST 按鈕，直到指示器 (16) 熄滅。若指示器 (16) 未熄滅，表示漏電斷路器故障，必須進行維修。此時請勿使用該電動工具進行任何作業！
- 指示器 (16) 熄滅後，再次按壓 RESET 按鈕。
- 當指示器 (16) 亮紅燈時，請將工具對準位置 參見 將電動工具對準正確位置。

- 注意！電動工具每次斷開電源後，必須於使用前進行此項測試。

提示：漏電斷路器可避免 10 mA 以上的觸電風險。

##

雷射十字標線為您準確標出鑽孔位置。

- 請透過開關 (7) 啟動雷射單元。
- 調整電動工具在工件上的位置，雷射十字標線應要對準工件上的記號。
- 將磁吸開關 (20) 往上推，然後檢查電動工具是否有吸附在工件表面上。
- 必要時請使用安全固定帶 (44) 將電動工具確實固定。

##

- 電動工具需以傾斜或垂直姿態或在高於頭部的位置上進行加工時，皆須使用隨附的安全固定帶將電動工具妥善固定，以免滑落。

- 使用安全固定帶之前，請先檢查其功能是否正常。安全固定帶如已受損，請立即汰換，切勿繼續使用。

- 將安全固定帶 (44) 儘可能無間隙地固定於電動工具上。
- 挪移安全固定帶，使其穿過固定座 (11) 然後環繞工件。
- 透過棘輪 (42) 將安全固定帶拉緊。
- 若要鬆開安全固定帶，請按壓棘輪上的止動爪夾 (43) 然後即可抽出安全固定帶。
- 安全固定帶的正確位置是：要讓電動工具萬一滑開時往遠離您的方向移動。

##

您可從搖桿轉座 (5) 上的刻度 (45) 設定所需鑽孔深度。
您可利用刻度線調整鑽孔深度。一小格是 1 mm，兩條長線之間代表 10 mm。