# Tekniska data

Magnetborrmaskin | GBM 50-2
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 1200
Tomgångsvarvtal
1:a växeln | v/min | 50−250
2:a växeln | v/min | 100−510
Lasertyp | nm | 635
| mW | < 1
Laserklass |  | 2
C6 |  | 1
Divergens laserlinje | mrad (helvinkel) | 0,5
Max. borrdiameter
Borrkrona | mm | 50
Spiralborr | mm | 23
Gängtapp |  | M16
Verktygsfäste |  | MK 2 – DIN 228
Magnethållkraft | kN | 14
max. borrslag | mm | 165
Mått magnetisk grundplatta (bredd x djup x höjd) | mm | 200 x 98 x 38,5
ViktA) | kg | 14,7
Skyddsklass |  | /I

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.