# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

##

- Hãy định vị và cố định chặt dụng cụ điện.
- Để bật dụng cụ điện, bạn hãy nhấn công tắc bật/tắt động cơ (9) vào vị trí "I".

Hướng dẫn: Dụng cụ điện chỉ được bật, nếu trước đó nam châm được bật.

##

- Để tắt dụng cụ điện, bạn hãy nhấn công tắc bật/tắt động cơ (9) vào vị trí "0".
- Hãy chờ cho đến khi dụng cụ điện dừng hẳn.
- Nhấn công tắc bật/tắt nam châm (20) xuống dưới, để tắt nam châm.

##

Sự bảo vệ sự tái khởi động ngăn ngừa sự khởi động không được chủ động kiểm soát của máy sau khi mất điện.

- Để vận hành lại bạn hãy nhấn công tắc bật/tắt động cơ (9) vào vị trí „I“.

Hướng dẫn: Nếu nguồn cấp điện được khôi phục, hãy nhấn phím THIẾT LẬP LẠI KHÔNG trên bộ ngắt dòng điện bị lỗi (15). Nam châm tự động bật, ngay khi hiển thị (16) trên bộ ngắt dòng điện bị lỗi (15) sáng đỏ.

##

Dụng cụ điện được trang bị cơ cấu chống quả tải. Trong quá trình sử dụng sắp tới, không được để dụng cụ điện bị quá tải. Nếu tải trọng quá nặng, hệ thống điện sẽ tắt dụng cụ điện. Nam châm vẫn hoạt động.

- Sau đó, để vận hành lại dụng cụ điện, hãy nhấn công tắc bật/tắt động cơ (9) vào vị trí "I".

Hãy thực hiện các bước sau đây, trước khi tiếp tục làm việc với dụng cụ điện:

- Loại bỏ mọi tắc nghẽn hiện có. Nếu dụng cụ gài bị kẹp, không được sử dụng chức năng Xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- Để dụng cụ điện chạy không tải khoảng 1 phút, sau đó nó sẽ sẵn sàng hoạt động lại.

### Hiển thị quá tải

Hiển thị quá tải (6) biểu thị quá tải khi bật công cụ điện.

Hiển thị quá tải (6) | Quá tải
--- | ---
Đèn sáng liên tục màu xanh lá | không có quá tải
Đèn sáng liên tục màu vàng | khối lượng công việc nặng Giảm tốc độ cấp liệu
Đèn nhấp nháy màu đỏ | khối lượng công việc quá nặng Hãy giảm tốc độ cấp liệu hoặc tắt động cơ, nếu không cơ cấu chống quá tải được kích hoạt